长春工程学院大学生管乐团装备采购项目建设内容、功能与需求

一、项目建设内容

大学生管乐团装备。

二、项目建设功能与需求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物、服务名称 | 规格/技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 长笛 | 品牌型号：津宝JBFL-601  调性：C  表面处理：镀镍  乐器材质：白铜 闭键曲列式附E键 防松调节螺丝 | 支 | 10 |
| 2 | 短笛 | 品牌型号：津宝JBPC-770S  调性：C  材质：胶木管体/白铜音键 | 支 | 2 |
| 3 | 单簧管 | 品牌型号：津宝JBCL-601  调性：降B  表面处理：哑光面  材质：胶木管体/白铜音键 | 支 | 10 |
| 4 | 降E中音萨克斯管 | 品牌型号：津宝JBAS-601  调性：降B  表面处理：漆金  材质：磷铜  喇叭口直径： Φ91.5mm | 支 | 7 |
| 5 | 降B次中音萨克斯管 | 品牌型号：津宝JBTS-100  调性：降B  表面处理：漆金  材质：磷铜  喇叭口直径： Φ159.6mm | 支 | 2 |
| 6 | 降E上低音萨克斯管 | 品牌型号：泰山TSBS-780Q  调性：降E  表面处理：电泳金  材质: 黄铜  垫选材：进口小羊皮垫  焊接工艺：无铅焊接 | 支 | 1 |
| 7 | 小号 | 品牌型号：津宝JBTR-601  调性：降B  表面处理：漆金/镀银  材质：黄铜 磷铜  号口直径：Φ123mm  内管尺寸：11.66mm | 支 | 15 |
| 8 | 圆号（四键单排管） | 品牌型号：津宝JBFH-710  调性：F 四键单排管  材质：黄铜 白铜  表面处理：漆金/镀镍  号口直径：Φ309mm  内管尺寸：11.89mm | 支 | 7 |
| 9 | 次中音号 | 品牌型号：津宝JBBR-1220  调性：降B立键式（活塞）  材质：黄铜  表面处理：金色镀镍  号口直径：Φ230mm  内管尺寸：13.4mm | 支 | 10 |
| 10 | 上低音号（四键） | 品牌型号：津宝JBEP-1142  调性：降B立键式（活塞） 四键  材质：黄铜  表面处理：金色镀镍  口直径：Φ300mm  内管尺寸：14.4mm | 支 | 3 |
| 11 | 次中音长号 | 品牌型号：：津宝JBSL-870  调性：降B（标准型）  表面处理：漆金/镀镍  材质：黄铜  号口直径：Φ215mm  内管尺寸：13.9mm | 支 | 12 |
| 12 | 大号（太阳号） | 品牌型号：津宝JBSH-100  调性：降B（太阳号）  表面处理：漆金  材质：黄铜 白铜  号口直径：Φ660mm  内管尺寸：16mm | 支 | 1 |
| 13 | 大号（大抱号） | 品牌型号：JBBB-310  调性：降B（大抱号）  材质：黄铜  表面处理：漆金  号口直径：Φ375mm  内管尺寸：18mm | 支 | 1 |
| 14 | 电子琴 | 品牌型号：雅马哈PSR-S775  键数：61键 复音数：128  功放：15W\*2  扬声器：13cm\*2+5cm\*2  音色：930种常规音色 50种/sfx组特效音色 480个xg音色  音色扩展：280MB  伴奏型：433  特色伴奏型：15dj 30个SESSION 1个free play  音频回放格式 WAV MP3  音频录音格式 WAV  尺寸 1002\*437\*148  重量 11.1KG 显示屏：液晶彩显 | 台 | 1 |
| 15 | 电钢琴 | 品牌型号：雅马哈P48  键数：88键 | 台 | 1 |